СТХ-500. Альгицид жидкий

**Жидкий альгицид:**

Эффективный быстродействующий препарат на основе аммониевого соединения.

Сильные бактерицидные, противогрибковые и альгицидные свойства.

Противодействует образованию и росту водорослей и микробов.

**Дозировка :**

Обработка для профилактики образования водорослей.

*Начальная обработка:* 200 мл CTX-500 на 10 м3 воды.

*Повседневная обработка: 65 мл* средства CTX-500 на 10 м3 воды. Проводится еженедельно.

***Начальную обработку*** проводят, пока вода не будет прозрачной.

Эта дозировка считается основной.

Дозировка может быть скорректирована в зависимости от конкретного бассейна, а также климата.

## Инструкция по эксплуатации:

Обработка для профилактики образования водорослей.

Требуемое количество препарата CTX-500 разводят в отдельной емкости и потом добавляют непосредственно в воду.

Обработка с использованием CTX-500 проводится в вечернее время, при отсутствии купальщиков.

***Также применяют для:***

регулярной дезинфекции чаши бассейна:  обрабатывают стены и пол бассейна перед заполнением раствором CTX-500 (1литр на 10литров воды).

В результате обработки на  полу и на стенках басейна образуется защитный слой дезинфектанта.

***Дезинфекция пространства около бассейна***:

 Пространство около бассейна загрязняется, что приведет к образованию бактерий, которые в итоге перенесутся в воду.

Чтобы этого избежать, рекомендуется ежедневно проводить обработку поверхностей раствором препарата СТХ-500 из расчета 5 литров на каждые 10литров воды.

После обработки нужно оставить состав на 2 ч., после чего хорошо вымыть.